
S1/S2 WIFI智能插座（美规）



|  |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 插座最大负载 | 16A |
| USB输出上限 | 5V2A |
| 无线类型 | Wi-Fi 2.4GHz |
| 无线标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
| 语音 | Works with Alexa、Google home |
| 产品尺寸 | L65\*W51\*H108mm |
| 包装尺寸 | L70\*W56\*H113mm |
| 产品净重 | 95g |
| 产品毛重 | 109g |
| 产品颜色 | 白色 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 操作频率 | ISM BAND,2.412-2.484GHZ |
| 材质 | PC |
| 安全加密 | WEP/wapI/TKIP/AES |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指示灯状态 | 红灯闪烁 | 网络配置 |
| 红灯长亮 | 配置成功，插座已连接Wi-Fi，插孔断电 |
| 蓝灯长亮 | 插孔通电 |
| 开关按钮 | 长按5秒 | 恢复出厂状态 |