**产品规格书**

一、产品描述

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品图片 | 产品名称 | 蜡烛灯 | 产品型号 | YL007-1A | 文件编号 | YL007-1A-008 |
|  | 产品特征 | 1. 1.5V AA干电池 2. 两挡开关功能: 开-关 3. 循环定时，每天工作5小时 4. 新颖的外观设计 | | | | |

二、基本配置规格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能板 | 无 | 电池 | AA 1.5V干电池 |
| LED | φ5圆头高亮 | 灯头 | 1 |
| 外壳材质 | PP材质，白色 | | |
| 安装方式 |  | | |

三、电参数（标准1.5V供电）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路参数： | | | | | |
| 光控开灯照度 | - | 光控关灯照度 | - | 充电保护电压 | - |
| 光控开灯电压 | - | 光控关灯电压 | - | 放电保护电压 | 无 |
| 光控灭灯静态 | - | 过放保护静态 | - | USB 充 电 | 无 |
| 太阳能充电 | 无 | | 工 作 电 流 | 6mA | |

四、其他说明

1、最终产品验收，以我方封样为准，误差10%以内。

2、包装尺寸：颖朗中文彩盒单只装，尺寸：?\*？\*？ 每箱 ？ 盒，尺寸：？\*？\*？

3、重量：单盒?克，每箱？Kg

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部确认 | 龚柏林 | 审核 |  | 批准 |  | 日期 | 2017-7-3 |